**SX2扩展模块说明**

**串口扩展模块**

1、外观



2、扩展模块功能

1. 支持两路串口接口

支持485、422、232接口。（出厂前选好类型、默认出厂为485接口）

1. 支持两路CAN接口



支持两路CAN2.0B 、 canopen

3、扩展使用方式

支持扩展到SX2全系列

扩展到SX2设备左侧


4、接口定义



5、注意事项

不支持热插拔

安装固定后左侧使用DIN卡轨固定钉固定



**网口扩展模块**

1、外观

2、扩展模块功能

支持单模块最高支持4路千兆自适应网口。

3、扩展使用方式

支持扩展到SX2全系列

扩展到SX2设备左侧

1. 注意事项

不支持热插拔

安装固定后左侧使用DIN卡轨固定钉固定

